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国道350线广安枣山至武胜段公路改建工程养护工区停车区外墙真石漆采购及涂装控制价工程量清单
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	最高限价（元）
	合价（元）
	费用组成
	计量规则
	项目特征
	工作内容
	备注

	1
	真石漆外墙（外1、2）
	m2
	3258.73
	62
	202041
	单价包除增值税以外的全部费用
	依据设计图纸及工程量清单计价规则，在设计量范围内据实计量
	1.基层类型：综合考虑；2.喷刷涂料部位：外墙；3.腻子种类：详见设计；4.刮腻子要求：满足设计及规范要求；5.涂料品种、喷刷遍数：满足设计及规范要求；6.其他满足设计规范及业主要求
	1.基层清理：综合考虑
2.刮腻子：柔性耐水腻子两遍
3.刷、喷涂料：真石漆，具体做法详设计
	不含税到场，含真石漆、辅材、腻子、涂装等；具体参数详见图纸（外墙1、2:1-2工序）；满足设计要求

	不含税合计
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